**TAM DONANIMLI OPTİMİST YARIŞ**

**TEKNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve İÇERİKLERİ**

a.      Optimist tam donanımlı yarış teknesi; tekne gövdesi ve gövdeye monte

 edilen aksesuar ve donanımları ile bir bütündür.

b.      Polyester yarış tipi tekne gövdesi IODA sınıf kurallarına uygun olup ölçü

 sertifikası olacaktır.

c.      Teknelerde 3 adet TPU (termoplastik poliüretan) malzemeden üretilmiş

 yüzdürücü balonu ve balon bağlantı kayışları olacaktır.

d.      Teknelerde trapez kayışı bulunacaktır.

e.      Teknelerde paslanmaz malzemeden üretilmiş, dümen iğnecikleri, ıskaça,

 direk zıvanası, taban makarası mapası olacaktır.

f.       Teknelerde alüminyum alaşımdan üretilmiş IODA sınıf kurallarına uygun

 yarış direk takımı olacaktır.

g.      Teknelerde IODA sınıf kurallarına uygun epoksi laminasyon ile kaplanmış

 salma kılıfıyla beraber olacaktır.

h.      Teknelerde IODA sınıf kurallarına uygun epoksi laminasyon ile kaplanmış

 dümen, yeke ve yeke uzatması kılıfıyla beraber olacaktır.

i.       Tekneler için tam takım alüminyum treyler olacaktır.

j.       Teknelerin üst brandası olacaktır.

k.      Teknelerin donanımında gerekli tüm makaralar olacaktır.