**Tam Donanımlı 420 Yarış Teknesi Özellikleri ve İçerisinde Yer Alması Gereken Ürünler**

a. 420 CNC işlenmiş kalıplardan yeni model

b. 420 Uluslararası Sınıf Yarış Gövdesi

c. Yeni model Salma ve Dümen Takımı

d. Kendi kendini boşaltan, Bailer Kapakları ve kapakları yastıklı ayak kayışları

e. Ayarlanabilir Ana Yelken Kemere Rayı

f. Tam Donanımlı tüm Makara ve Kilitler

g. Selden Z, Selden K veya Superspars Direk

h. Bumba ve Balon Gönderi

ı. Makaralar, ipler ve elastikler içeren tam donanım seti

j. Bumba için 2 x 40 mm karbon makara

k. Özel hammer pro Flok Teli

l. Üst Branda

m. Dümen çantası yastıklı

n. Tekne Trailer

o. 420 tam donanımlı yarış teknesi; tekne gövdesi ve gövdeye monte edilen aksesuar ve donanımları ile bir bütündür.

p. Teknelerin üst brandası olacaktır.

s. Teknelerin donanımında gerekli tüm makaralar olacaktır.

t.  Teknelerin, içine monte edilen aksesuarların ve tüm donanımın garanti süresi 2 (iki) yıl olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

**Türkiye Yelken Federasyonu**